Summary.
Renewable energy.
	The author of the video describes different kinds of renewable energy. She speak about advantages of renewable energy. And the main advantage she tell is absence  of influence for climate and people health. The next point deal with the cost of stations for renewable energy author say that it really cheap. And as a result renewable energy prices tend to be stabble overtime.
	Author also say about disadvantage of renewable energy, it is difficult for renewable energy on the same large scale as fossil fuels , and about the expersive batteries.

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСМИССИОННОЙ ЛИНИИ.
Передача сигналов из одной точки в другую
      Электрические линии передачи очень широко используются для передачи высокочастотных сигналов на большие или короткие расстояния с минимальными потерями мощности. Один знакомый пример - провод от телевизионной или радио антенны к приемнику.
Генерация импульсов
      Линии передачи также используются в качестве генераторов импульсов. Заряжая линию передачи и затем разряжая ее в резистивную нагрузку, можно получить прямоугольный импульс, длина которого равна удвоенной электрической длине линии, хотя с половиной напряжения. Линия передачи Blumlein - это связанное устройство формирования импульсов, которое преодолевает это ограничение. Иногда они используются в качестве импульсных источников энергии для радиолокационных передатчиков и других устройств.
Фильтры-заглушки
      Если короткозамкнутая или разомкнутая линия передачи подключена параллельно линии, используемой для передачи сигналов из точки А в точку В, то она будет функционировать как фильтр. Метод изготовления окурков аналогичен методу использования линий Лехера для грубого измерения частоты, но он «работает в обратном направлении». Один метод, рекомендованный в руководстве по радиосвязи, заключается в том, чтобы использовать линию электропередачи с открытым контуром, соединенную параллельно с фидером, передающим сигналы с антенны. Обрезая свободный конец линии передачи, можно найти минимум в силе сигнала, наблюдаемого в приемнике. На этом этапе фильтр-заглушка будет отклонять эту частоту и нечетные гармоники, но если свободный конец заглушки будет закорочен, то заглушка станет фильтром, отклоняющим четные гармоники.

Electrical transmission lines, to transmit high frequency signals, a rectangular pulse, pulse generator, pulse forming device, function as a filter, filter, noise suppression filter.
1. By charging the transmission line and then discharging it into a resistive load, a rectangular pulse equal in length to twice the electrical length of the line can be obtained.
2. By cuttin the free end of the transmission line, a minimum in the strength of the signal observed at a receiver can be found.