**Приложение 1**

**Временные отраслевые индивидуальные нормы расхода тепловой энергии на обогрев зданий [ 3 ]**

| Назначение зданий | Температура воздуха внутри помещения, ° С | Строительный объем, м3 | *Ноб* , http://text.gosthelp.ru/images/text/40701.files/image045.gif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| Жилые здания, гостиницы, общежития | 18  | До 3  | 10,8  |
| 5  | 9,1  |
| 10  | 7,9 |
| 15  | 7,4 |
| 20  | 7  |
| 25  | 6,7  |
| 30  | 6,5  |
| > 30  | 6,2  |
| Поликлиники, амбулатории, больницы | 21  | До 5  | 9,6  |
| 10  | 10,6  |
| 15  | 9,5  |
| > 15  | 9  |
| Клубы | 18  | До 5 | 10,9 |
| 10  | 9,8 |
| > 10  | 10,2  |
| Кинотеатры | 16  | До 5 | 10,9  |
| 10  | 12,4  |
| > 10  | 11,8 |
| Детские сады, ясли | 20  | До 5 | 10,4 |
| > 5  | 10,3  |
| Школы | 17  | До 5 | 11,6  |
| 10  | 9  |
| > 10  | 8,5  |
| Высшие учебные заведения, техникумы | 17  | До 10 | 8,4  |
| 15  | 9,1  |
| 20  | 8,2  |
| > 20  | 6,8 |
| Предприятия общественного питания | 10  | До 5 | 16,8  |
| 10  | 15,7  |
| > 10  | 14,4  |
| Бытовые и административные помещения | 18  | 1 - 2  | 10,1  |
| 2 - 5  | 9,6 |
| 5 - 10  | 8,3 |
| 10 - 20  | 7,5 |
| Бани | 25  | До 5 | 18,7  |
| 10  | 17,4  |
| > 10  | 16,3  |