|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Dк, мм | Qжм3/м ч  | Wкм/с | Wкм/с | d0 |
| 1 | 1200 | 1,9 | 0,28 | 0,6 | 3 |
| 2 | 1400 | 2,1 | 0,32 | 0,8 | 4 |
| 3 | 1600 | 2,3 | 0,34 | 0,9 | 5 |
| 4 | 1800 | 2,6 | 0,36 | 1,1 | 8 |
| 5 | 2400 | 2,9 | 0,41 | 1,2 | 3 |
| 6 | 2200 | 3,2 | 0,46 | 1,3 | 4 |
| 7 | 2400 | 3,4 | 0,48 | 1,4 | 5 |
| 8 | 2600 | 3,8 | 0,5 | 1,3 | 8 |
| 9 | 2800 | 4,1 | 0,52 | 1,2 | 3 |
| 10 | 3000 | 4,3 | 0,54 | 1,3 | 4 |
| 11 | 3200 | 4,4 | 0,56 | 1,4 | 5 |
| 12 | 3400 | 4,6 | 0,58 | 1, | 8 |
| 13 | 3600 | 4,8 | 0,6 | 1,3 | 3 |
| 14 | 1600 | 2,4 | 0,32 | 0,9 | 4 |
| 15 | 2200 | 3,3 | 0,38 | 1,1 | 5 |

**Тарелка ситчатая смотрите приложение табл. 11**