Рассчитать суммарные приведённые затраты (З) районной электрической сети, если срок службы линий *Т*сл = 40 лет, капитальные вложения (в реконструкцию или модернизацию) К = 700 млн руб, годовые издержки И = 4,5 млн руб.

Если рассчитывать затраты за срок службы *Т*сл, то при условии единовременности капитальных вложений (в реконструкцию или модернизацию) К и постоянства годовых издержек (И) во времени, коэффициент дисконтирования *Е* = 0,1.